**Грядка длиной 2 метра (Рис.1)**

Комплектация:

1.Боковые панели –2шт

2. Торцевые панели–2шт

3. Ножка №1 –2шт

4. Ножка №2 –2шт

5. Винт М5х16–16шт

6. Гайка М5 – 16шт

Рис.1



**Сборка грядки:**

1. **Берем боковую панель и справа винтами прикручиваем ножку 2 (как на рис. 2), слева прикручиваем ножку 1 (как на рис. 3)**

**Такие же действия проделываем со второй боковой панелью.**

Рис.2 Рис.3



1. **Далее винтами прикручиваем торцевую панель к боковой (как на рис. 4), а затем вторую торцевую панель прикручиваем к этой же боковой панели (как на рис. 5)**

Рис. 4 Рис. 5



1. **Затем соединяем оставшуюся боковую панель с получившейся конструкцией (как на рис. 6)**

**Грядка готова (как на рис. 7), устанавливаем в землю.**

Рис. 6 Рис. 7



**Грядка длиной 3 - 4 метра (Рис.8)**

Комплектация:

1.Боковые панели –4шт

2. Торцевые панели–2шт

3. Ножка №1 –2шт

4. Ножка №2 –2шт

5. Соединитель Т – образный – 2шт

6. Стяжка – 1шт

7. Винт М5х16–26шт

8. Гайка М5 – 26шт

Рис.8



**Сборка грядки:**

1. **Берем две боковые панели и соединяем их винтами при помощи Т – образного профиля (как на рис. 9), тоже самое проделываем с двумя оставшимися боковыми панелями.**
2. **Берем получившуюся боковую панель и справа винтами прикручиваем ножку 2, слева прикручиваем ножку 1 (как на рис. 10)**

**Такие же действия проделываем со второй боковой панелью.**

Рис. 9 Рис. 10

 

1. **Далее винтами прикручиваем торцевую панель к боковой, а затем вторую торцевую панель прикручиваем к этой же боковой панели (как на рис. 11)**
2. **Затем соединяем оставшуюся боковую панель с получившейся конструкцией (как на рис. 12)**

Рис. 11 Рис. 12

 

1. **Далее к получившейся конструкции в месте соединения боковых панелей прикручиваем винтами стяжку (как на рис. 13)**
2. **Грядка готова (как на рис. 14), устанавливаем в землю.**

Рис. 13 Рис. 14

 

**Грядка длиной более 4х метров собирается аналогично сборке грядки 3-4метра**

Гарантийные обязательства**:**

Гарантия на собираемость конструкции–1год с момента приобретения. Срок эксплуатации изделия – от 5 лет.

Гарантийные обязательства действуют только в случае соблюдений требований условий эксплуатаций, написанных в инструкции.

Предприятие – изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию грядки, не

ухудшающих её потребительских качеств.

Грядка металлическая

**Оцинкованная и с полимерным покрытием**

Паспорт инструкция по сборке



\*грядка, изображенная на рисунке, может не совпадать с приобретенной конструкцией

Внимание**!**

Перед сборкой и использованием**,** внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации**!**